Controller: | FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO
Betriebssysteme: | Windows 10, 8.1, 7 (32 Bit)
Version: | 06.20.10
Build: | 06.12.21

# Installationshinweise für den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO in Microsoft Windows 10, 8.1, 7 (32-Bit)

HINWEISE | Mit diesem Setup kann der FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO in Windows 10, 8.1, 7 (32 Bit) installiert werden. Falls Sie den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO bereits installiert haben und nur ein Treiber-Update durchführen möchten, genügt der Aufruf des Installationsprogramms "SETUP.EXE". Wählen Sie dann den Punkt "Update".

## Inhalt

1. Allgemeine Hinweise
2. Installation des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO
3. Update einer bestehenden Installation der Treibersoftware
4. Deinstallation des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO
5. Hinweise für eine optimale Systemleistung

## 1. Allgemeine Hinweise

Für den Einsatz in Windows 10/8/7 werden Treiber mitgeliefert, die speziell für dieses Betriebssystem entwickelt wurden. Der echte 32-Bit-Gerätetreiber bietet volle Unterstützung der Funktionalität von Windows, wie zum Beispiel Plug & Play und ACPI.

Der FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO ist eine universelle Kommunikationslösung für WLAN-Netze. Für den Betrieb ist ein Computer oder ein Notebook mit Windows 10, 8 oder 7 erforderlich. Für den Anschluss des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO muss ein freier USB-2.0- bzw. USB-3.0-Steckplatz zur Verfügung stehen.

Die Treibersoftware für den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO unterstützt die folgenden WLAN-Standards:

1. IEEE 802.11ac (433 Mbit/s Linkrate) einschließlich MU-MIMO (IEEE 802.11ac "Wave 2")
2. IEEE 802.11n (150 Mbit/s Linkrate)
3. IEEE 802.11a (54 Mbit/s Linkrate)
4. IEEE 802.11g (54 Mbit/s Linkrate)
5. IEEE 802.11b (11 Mbit/s Linkrate)
6. Sicherheit nach IEEE 802.11i (WPA2), WPA, WEP (128/64)

Der FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO kann sowohl in Kombination mit AVM FRITZ!Box-Produkten als auch mit beliebigen anderen WLAN-Geräten, die den genannten Standards entsprechen, benutzt werden. Vergewissern Sie sich, welche WLAN-Standards von Ihrer WLAN-Gegenstelle (Router, andere Clients etc.) bereitgestellt werden.

Wenn Sie den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO mit einer AVM FRITZ!Box betreiben, die über einen USB-Anschluss (USB Host) verfügt, können Sie die AVM Stick & Surf-Technologie nutzen. Damit ist die WLAN-Konfiguration besonders einfach und sicher.

Mit dem FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO werden die folgenden Komponenten installiert:

1. komplette Treiber-Software für den WLAN-Betrieb
2. AVM-eigenes WLAN-Programm "FRITZ!WLAN"
3. Systemtreiber für den Betrieb mit dem Microsoft WLAN Client (Windows 10/8/7: Automatische WLAN Konfiguration)
4. Hinweis: Bei einem Software-Update wird die Sendeleistung des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO auf den Ausgangswert von 100 % zurückgesetzt.

Zurück zum Anfang

## 2. Installation des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO

Der FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO wird mit Hilfe einer ausführlichen Installationsroutine auf Ihrem Computer installiert. Die Installation erfolgt in zwei wesentlichen Schritten:

1. Anschluss des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO
2. Installation der neuen Hardware-Komponente und Installation der Treiber-Software für den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO

### Anschluss des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO

Gehen Sie zum Anschluss des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO folgendermaßen vor:

1. Installieren Sie Ihre WLAN-fähige AVM FRITZ!Box bzw. Ihren WLAN Access Point oder einen anderen WLAN-Client gemäß der zugehörigen Dokumentation.
2. Wenn Sie eine AVM FRITZ!Box mit einem USB-Anschluss verwenden, dann stecken Sie den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO in den entsprechenden Anschluss der FRITZ!Box, nachdem Sie diese in Betrieb gesetzt haben. Sobald die "Info"-LED leuchtet, wurden alle für die WLAN-Konfiguration notwendigen Parameter auf den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO übertragen (AVM Stick & Surf).
3. Verbinden Sie den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO mit einem beliebigen USB-Anschluss.

Damit ist der Anschluss des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO beendet.

### Installation der Treiber-Software

Die Treiber-Software für den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO besteht aus dem Gerätetreiber (device driver) und dem WLAN-Steuerungsprogramm FRITZ!WLAN. Beide Komponenten werden zusammen mit Hilfe des Windows-Hardwareassistenten installiert.

### Installation in Windows 10/8.1/7

Windows erkennt den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO automatisch. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern.

Verfahren Sie bei der automatischen Installation wie folgt:

1. Wählen Sie im Dialog "Automatische Wiedergabe" die Option "FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO Installation" ausführen.
2. Anschließend klicken Sie im Dialog "Benutzerkontensteuerung" auf "Fortsetzen".
3. Ein Verlaufsbalken zeigt den Fortschritt der Installation an. Nach Abschluss der Installation können Sie eine Verbindung über den Microsoft WLAN Client aufbauen. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Verfahren Sie zur Aktualisierung der FRITZ!WLAN-Software wie im Abschnitt 3 beschrieben.

Nach Abschluss der Installation können Sie eine Verbindung über den Microsoft WLAN Client aufbauen.
Klicken Sie dazu auf das Microsoft WLAN-Symbol und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

### Das Programm FRITZ!WLAN

Direkt im Anschluss an die Installation der Treibersoftware wurde automatisch das Programm FRITZ!WLAN installiert. Falls das Programm nicht auf Ihrem Computer eingerichtet wurde, verfahren Sie wie in Abschnitt 3 beschrieben, um es nachträglich zu installieren. FRITZ!WLAN zeigt Ihnen Informationen zu Ihrer WLAN-Verbindung und den Eigenschaften des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO an. FRITZ!WLAN bietet zusätzliche Einstellmöglichkeiten wie z. B. die Regelung der Sendeleistung. Nach der Anmeldung an eine WLAN-Gegenstelle wird das FRITZ!WLAN-Programmsymbol im Infobereich der Taskleiste grün angezeigt. Besteht keine aktive WLAN-Verbindung, ist das Programmsymbol grau. Um die Benutzeroberfläche des Programms zu öffnen, klicken Sie auf das Programmsymbol von FRITZ!WLAN im Infobereich der Taskleiste. In der Benutzeroberfläche werden Informationen und Einstellungen zum FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO angezeigt.

Der FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO und das Programm FRITZ!WLAN werden automatisch bei jedem Systemstart geladen. Verbindungen zwischen dem FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO und bekannten WLAN Access Points werden bei jedem Computerstart automatisch aufgebaut, sofern zu dieser Gegenstelle bereits eine erfolgreiche Verbindung bestand und die Gegenstelle eingeschaltet ist. Weitere Details zum Programm FRITZ!WLAN finden Sie im Handbuch oder auf der AVM Homepage in der Rubrik "Service / Handbücher".

Hinweis: Der Verbindungsaufbau mit einer WLAN-Gegenstelle erfolgt ausschließlich über das Microsoft WLAN Steuerungsprogramm.

Zurück zum Anfang

## 3. Update einer vorhandenen Installation der Treibersoftware

Um eine vorhandene Treiberinstallation des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die Datei "SETUP.EXE" aus dem Treiber-Update-Paket. Wenn Sie das Update-Paket vom AVM-Server (www.avm.de) heruntergeladen haben, so erfolgt dieser Schritt bereits automatisch nach dem Auspacken der Treiberdateien in den Ordner "\Programme\AVM_update".
   In Windows 10/8/7 wählen Sie im nachfolgenden Dialog "Benutzerkontensteuerung" bitte die Schaltfläche "Zulassen".
2. Jetzt erscheint das Installationsprogramm mit einem Eingangsdialog. Klicken Sie auf "Weiter".
3. Wählen Sie im nächsten Dialog den Punkt "Update" und klicken Sie auf "Weiter".
4. Je nachdem, welche Treibersignaturoptionen auf Ihrem System eingestellt sind, werden Sie eventuell im Laufe des Kopiervorgangs der Treiberdateien mehrfach gefragt, ob Sie die Installation trotz einer fehlenden Signierung der Treiber fortsetzen wollen. Ignorieren Sie diese Meldungen und wählen Sie in jedem Fall "Diese Treibersoftware trotzdem installieren" bzw. "Installation fortsetzen".
   Ignorieren Sie in Windows 10/8/7 den eventuell eingeblendeten Programmkompatibilitätsassistenten und wählen Sie das "Programm wurde richtig installiert".
5. Schließen Sie das Treiber-Update mit einem Klick auf die Schaltfläche "Beenden" ab.
6. Nun wird die Installation der FRITZ!WLAN-Software automatisch gestartet.
7. Bestätigen Sie abschließend die Aufforderung Windows neu zu starten oder starten Sie den Computer manuell neu.

Zurück zum Anfang

## 4. Deinstallation des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO

Die Treibersoftware des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO und das Programm FRITZ!WLAN werden gleichzeitig entfernt.
Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Falls noch nicht geschehen, laden Sie das Setup für den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO vom AVM Server (http://www.avm.de/service/downloads) herunter und führen Sie die Datei "avm_fritz!wlan_usb_stick_build_XXXXXX" aus.
   In Windows 10/8/7 wählen Sie im nachfolgenden Dialog "Benutzerkontensteuerung" bitte die Schaltfläche "Zulassen".
2. Klicken Sie im nächsten Fenster auf "Weiter".
3. Wählen Sie die Option "Deinstallation".
4. Beenden Sie die Deinstallation mit einem Klick auf "Beenden".
5. Ziehen Sie den FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO aus dem USB-Anschluss Ihres Computers.

Damit ist die Deinstallation des FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO abgeschlossen.

Zurück zum Anfang

## 5. Hinweise für eine optimale Systemleistung

Für die Verbindungssteuerung steht der Microsoft WLAN Client in Windows 10, 8.1, 7 zur Verfügung. Für eine maximal mögliche Geschwindigkeit von 433 Mbit/s sieht der 802.11ac-Standard zwingend eine WPA2-verschlüsselte Verbindung vor!

Viel Spaß mit dem FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO im WLAN-Netz wünscht Ihnen

Ihre AVM Berlin

Zurück zum Anfang

AZ, 11/2021